中控杯离线数据说明
================================================================================

一、数据文件
  文件名：中控杯离线数据.csv

二、数据概述
  本数据集记录了精馏塔在多种入料负荷下的运行过程，涵盖了不同工况下的典型
  操作数据，可用于对各受控变量进行动力学建模，以及开展产品质量相关的软
  测量（质量预测）研究。

三、时间范围与采样
  起始时间：2026/07/24 21:00:00
  结束时间：2026/07/27 16:45:00
  采样间隔：5 s（除 T602D.VALUE 外，其余变量均为 5 s 连续采样）
  数据行数：48781 行（不含表头）

四、文件格式
  第 1 行：英文位号（DCS 点名）
  第 2 行：中文变量说明
  第 3 行起：过程数据

  共 41 列，主要包含：
    - 流量、液位、压力等回路的 PV / SV / MV
    - 精馏塔各测点温度
    - 产品相关流量与质量变量

五、关于 T602D.VALUE（产品浓度）
  T602D.VALUE 为在线分析仪测得的产品浓度，是本数据集的核心质量变量，
  也是需要进行软测量（质量预测）的目标位号。

  数据按时间先后分为两段：

  （1）前 80%（建模段）
      时间范围：2026/07/24 21:00:00 — 2026/07/27 03:11:55
      说明：该段提供在线分析仪的稀疏采样值，每 15 min 保留 1 个点，其余
            时刻为空。参赛队伍可结合该段中其他变量的 5 s 数据，建立动力学
            模型或软测量模型。

  （2）后 20%（测评段）
      时间范围：2026/07/27 03:12:00 — 2026/07/27 16:45:00
      说明：该段为软测量测评数据，T602D.VALUE 列全部置空，不提供在线
            分析仪实测值。测评段内其他过程变量仍保持 5 s 采样。

六、决赛提交要求
  参赛队伍需基于前 80% 数据建立的软测量模型，对后 20% 测评段中每一个
  采样时刻（5 s 间隔）给出 T602D.VALUE 的预测值，并在决赛时上传完整
  的软测量结果。


================================================================================
